Памятка машинисту по работе с 
единым алгоритмом работы САУТ (САУТ-ЦМ/485)
1. Включение общего питания САУТ производится при зарядном давлении в ТМ. После включения САУТ не производить разрядку и зарядку ТМ в течение 90 сек.

2. Согласно инструкции САУТ-ЦМ единый алгоритм, САУТ-ЦМ/485 включение аппаратуры производится за 1,5 минуты до отправления поезда.
3. На стоянке нажатие кнопок пульта управления САУТ не требуется независимо от показаний локомотивного светофора. При "К", "КЖ", "Б" показаниях локомотивного светофора (БИЛ) и нулевом значении индикатора Vдоп км/ч, САУТ выдает команду ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЯГИ, индикаторы ЗАПРЕЩЕНИЕ ОТПУСКА (ЗО) на пульте машиниста (ПМ) загорается при комплектации САУТ блоком БЭК-САУТ-ЦМ. Для проверки пневматических тормозов на стоянке при включенных индикаторах «ЗО» ПМ следует нажать кнопку «ПОДТЯГ», при «красном» показании локомотивного светофора нажать кнопку «К20».

4. Перед началом движения до перевода РСР в положение «М» производятся следующие действия:

· при «З» или «Ж» показаниях локомотивного светофора нажатие кнопок пульта управления САУТ не требуется;

· при «КЖ» показании локомотивного светофора и отсутствии расстояния до светофора на ПМ САУТ требуется нажатие кнопки «Подтяг» для подтягивания поезда к сигналу только на расстояние не более 50 метров и с допустимой скоростью не более 15 км/ч,  или «К20» (600 метров и 20 км/ч) для проследования запрещающего показания сигнала установленным порядком. После нажатия кнопки «К20» - «Подтяг» не работает;

· при «Б» показании локомотивного светофора и отсутствии расстояния до светофора на ПМ САУТ требуется нажатие кнопки «Подтяг» для подтягивания поезда к сигналу (расстояние 300 метров скорость 30 км/ч - многократно) или «Отправление» для отправления поезда установленным порядком;

· при «К» показании локомотивного светофора требуется нажатие кнопки «К20» (600 метров).

Если это не сделать САУТ снижает давление в ТМ на 1 ступень при постановке РСР в М.
5. На участках без путевых устройств САУТ при смене показания локомотивного светофора на более запрещающее расстояние производится плавное снижение допустимой скорости движения (автозапись на индикаторе «S» не задается).

6. При наличии сигнала «ТЯГА» и нулевой скорости движения через 40 – 80 секунд САУТ производит снятие питания с ЭПК автостопа независимо от показаний локомотивного светофора.

7. При начале движения без сигнала «ТЯГА» необходимо подтверждать бдительность нажатием на рукоятку «РБ» после речевого сообщения «Внимание! Начало движения».
8. При проследовании желтого или двух желтых огней напольных светофоров запрещается пользоваться кнопкой «ОТПР», пока бригада не убедится в разрешающим показании напольного светофора. Если бригада не видит показание напольного светофора или следует на запрещающее показание светофора –  пользуется только кнопкой «ПОДТЯГ».
9. АЛГОРИТМ РАБОТЫ КНОПОК ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

«ОТПРАВЛЕНИЕ»
Действует только при «Б» показании локомотивного светофора и расстоянии до прицельной точки остановки не более 560 м. Разрешает движение со скоростью не более 50 км/ч со снижением скорости до нулевой на расстоянии 600 м. Зона действия кнопки отображается на пульте машиниста САУТ. Повторные нажатия кнопки «Отправление» в движении позволяют увеличить зону действия до начальных 600 м. При смене показания локомотивного светофора с «З» на «Б» кнопка «Отправление» нажимается автоматически. На стоянке действие кнопки отменяется через 60 секунд.
На ленте регистрируется только при «Б» показании локомотивного светофора тремя отметками через 75 м.
«ПОДТЯГ»
а.
При движении:
Действует только при «КЖ» и «Б» показаниях локомотивного светофора и расстоянии до прицельной точки остановки не более 560 м. Нажатие кнопки при подъезде к запрещающему сигналу разрешает дальнейшее движение со скоростью не более 30 км/ч на расстояние 300 м. При следовании на этом расстоянии производится плавное снижение допустимой скорости до 0. Зона действия кнопки отображается на пульте машиниста САУТ. Повторные нажатия кнопки «Подтяг» в движении позволяют увеличить зону действия до начальных 300 м. Разрешается при необходимости подъезда к светофору с «красным» показанием на расстояние более близкое, чем позволяет САУТ, нажимать кнопку «ПОДТЯГ» только в случае когда запас разности допустимой и фактической скорости менее 5 км/ч 
При движении в режиме «Подтяг» машинист должен самостоятельно осуществить остановку поезда перед запрещающим сигналом. 

б.
На стоянке:

После остановки действие кнопки отменяется через 60 сек, если не начато движение. При необходимости дальнейшего движения возможно нажатие кнопки «Подтяг» на стоянке. В этом случае:

· В зоне S=300 м и более задается новое значение ΔS=300 м. 

· В зоне S=0 м разрешается движение со скоростью не более 15 км/ч на расстояние 50 м. Увеличение зоны действия кнопки повторным нажатием в этом режиме возможно только после остановки поезда. Допускается в случае необходимости подъезда к сигналу более 50 метров на стоянку произвести кратковременное выключение САУТ и включение согласно п 1,2; в этом случае нажатие кнопки «ПОДТЯГ» разрешает дальнейшее движение на расстояние 300 м со скоростью не более 30 км/ч.
При включении САУТ в движении на «Б» аппаратура не реагирует на нажатие кнопки.
На ленте регистрируется только при «КЖ» и «Б» показании локомотивного светофора одной отметкой.
«К20»
Действует только при «КЖ» и «К» показаниях локомотивного светофора. Разрешает проследовать светофор с запрещающим показанием, в случаях предусмотренных ПТЭ, со скоростью не более 20 км/ч на расстояние 600 м, при необходимости дальнейшего движения производить повторное нажатие кнопки. Нажатие кнопки «К20» производится в случае когда запас разности допустимой и фактической скорости менее 5 км/ч. После появления разрешающего показания локомотивного светофора допустимая скорость увеличивается до 40 км/ч. Для отмены ограничения скорости 40 км/ч необходимо произвести повторное нажатие кнопки «К20». На стоянке действие кнопки отменяется через 60 секунд.
На ленте регистрируется только при «КЖ» и «К» показаниях локомотивного светофора тремя отметками через 75 м.

«ОС»
Используется для отмены постоянно действующих ограничений скорости после их выполнения. Отмена ограничения скорости, принятого от путевого генератора, возможна только при нулевом расстоянии на пульте машиниста.

На стоянке используется для отмены служебного торможения после срабатывания контроля самопроизвольного движения поезда.

Нажатие кнопки на ленте не регистрируется.

ПРИМЕЧАНИЕ

При кратковременном выключении САУТ-ЦМ в пути следования на скоростемерной ленте фиксируется выключенное состояние на отрезке пути не менее 200 метров.

