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1. Общие положения

Настоящая Инструкция устанавливает порядок присвоения восьмизначных идентификационных номеров тяговому подвижному составу (ТПС) в соответствии с указанием МПС России от 27 августа 2002г. N Р-768у "О введении единой системы нумерации тягового подвижного состава (ТПС)" с учетом приписных парков локомотивов железнодорожных администраций государств-участников Содружества Независимых Государств, Литвы, Латвии и Эстонии.

Необходимость присвоения восьмизначных идентификационных номеров ТПС вызвана внедрением на железнодорожном транспорте в соответствии с указанием МПС России от 30 марта 2001 г. N М-527у "Об организации работ по созданию и внедрению Автоматизированной системы управления тяговыми ресурсами" с использованием системы автоматической идентификации тягового подвижного состава САИ "Пальма" и ведением автоматизированной базы данных тягового подвижного состава (АБД ТПС).

В соответствии с настоящей Инструкцией восьмизначной идентификационной нумерации подлежит весь инвентарный парк локомотивов МПС России, зарегистрированный в АБД ТПС.

Система нумерации ТПС предусматривает семизначное (защищенное восьмой цифрой - контрольным знаком) цифровое обозначение каждой единицы ТПС (одно-секционного локомотива или секции многосекционного локомотива) с аналитическим принципом указания основных эксплуатационно-технических признаков (тип ТПС, род его службы, серии и конструкционные данные).

Система нумерации тягового подвижного состава приведена в приложении N 1 к настоящей Инструкции.

Для вновь строящегося ТПС восьмизначные идентификационные номера должны определяться в соответствии с настоящей Инструкцией и выделяться из резервов номеров, специально предусмотренных для серийно выпускаемых и вновь создаваемых типов ТПС.

Присвоение восьмизначных идентификационных номеров ТПС производится в локомотивных депо приписки локомотивов при всех видах текущего ремонта, среднего или капитального ремонта, производимого в условиях депо.

2. Структура восьмизначного идентификационного номера ТПС

Восьмизначный идентификационный номер для электровозов и тепловозов состоит из восьми знаков и имеет следующую структуру:
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Система нумерации ТПС предусматривает позиционное кодирование первых трех знаков восьмизначного идентификационного номера ТПС.

Первый знак определяет принадлежность кодируемого объекта к ТПС, для электровозов и тепловозов он равен 1.

Второй знак обозначает тип ТПС (в частности, для электровозов и тепловозов выделены следующие значения: 1, 2 - электровозы, 5, 6 - тепловозы).

Третий знак обозначает род службы ТПС (пассажирский, грузовой, грузопассажирский, маневровый), а для электровозов, кроме того, тип электровоза (переменного тока, постоянного тока, двойного питания).

Распределение диапазонов восьмизначных идентификационных номеров ТПС по первым трем знакам произведено с учетом восьмизначных идентификационных номеров ТПС, выделенных для занесения в датчики САИ "Пальма", и приведено в таблице N 1.

Таблица N 1

Распределение диапазонов восьмизначных идентификационных

номеров ТПС  по  первым  трем знакам

	Первые
три   
знака 
диапа-
зона  
	Род службы и тип электровоза            
	Первые
три   
знака 
диапа-
зона  
	Род службы       

	
	грузовой   
	пассажирский
	грузопассажирский
	
	

	110  
	
	постоянного 
тока        
	
	150  
	пассажирский    

	111  
	постоянного
тока       
	
	
	151  
	грузовой        

	112  
	резерв                        
	152  
	маневровый      

	113  
	переменного
тока       
	
	
	153  
	маневровый      

	114  
	
	
	переменного      
тока             
	154  
	маневровый      

	115  
	резерв                        
	155  
	маневровый      

	116  
	резерв                        
	156  
	маневровый      

	117  
	резерв                        
	157  
	резерв          

	118  
	
	двойного пи-
тания       
	
	158  
	резерв          

	119  
	
	переменного 
тока        
	
	159  
	грузопассажир-  
ский            

	120  
	
	постоянного 
тока        
	
	160  
	пассажирский    

	121  
	постоянного
тока       
	
	
	161  
	грузовой        

	122  
	постоянного
тока       
	
	
	162  
	грузовой        

	123  
	резерв                       
	163  
	грузовой        

	124  
	
	
	постоянного      
тока             
	164  
	грузовой        

	125  
	переменного
тока       
	
	
	165  
	резерв          

	126  
	переменного
тока       
	
	
	166  
	резерв          

	127  
	переменного
тока       
	
	
	167  
	грузовой        

	128  
	двойного   
питания    
	
	
	168  
	грузовой        

	129  
	
	переменного 
тока        
	
	169  
	резерв          


Четвертый и пятый знаки восьмизначного идентификационного номера ТПС позволяют определить серию (группу модернизированных серий) ТПС, а по ней и основные технические характеристики объекта (массу, длину и другие технические характеристики).

Шестой и седьмой знаки восьмизначного идентификационного номера ТПС служат для определения порядкового номера единицы ТПС.

Таким образом, идентификатор единицы ТПС образуется сочетанием четвертого, пятого, шестого и седьмого знаков восьмизначного идентификационного номера.

Восьмой знак восьмизначного идентификационного номера ТПС - контрольный и определяет число, позволяющее проверить правильность записи всех цифр в номере при считывании. Порядок расчета контрольного знака приведен в приложении N 2 к настоящей Инструкции.

3. Порядок расчета восьмизначного идентификационного

номера ТПС

Расчет восьмизначного идентификационного номера ТПС производится в Главном вычислительном центре МПС России (ГВЦ) для каждой единицы ТПС (одно-секционного локомотива или секции многосекционного локомотива), зарегистрированной в АБД ТПС, в порядке последовательной (сквозной) нумерации в пределах диапазонов номеров, отведенных системой нумерации тягового подвижного состава для данной серии локомотива и индекса секции, с расчетом контрольного знака.

Исходными данными для расчета восьмизначного идентификационного номера ТПС являются:

система нумерации тягового подвижного состава (приложение N 1 к настоящей Инструкции);

серия локомотива согласно данным АБД ТПС;

серийный (заводской) номер локомотива;

количество секций в локомотиве заводской комплектации для данной серии;

индекс секции - для секций многосекционного локомотива (А, Б, В, Г или 1, 2, 3, 4).

4. Порядок присвоения восьмизначных идентификационных

номеров ТПС

Устанавливается следующий порядок присвоения восьмизначных идентификационных номеров ТПС:

4.1. Департамент локомотивного хозяйства (ЦТ), Управление статистики (ЦЧУ):

осуществляют руководство и контроль за процессом присвоения восьмизначных идентификационных номеров ТПС в целом по железнодорожному транспорту;

обеспечивают формирование запросов в адрес информационно-вычислительного центра железнодорожных администраций государств - участников Содружества Независимых Государств, Литвы, Латвии и Эстонии на выделение диапазонов номеров для серийно выпускаемых и вновь создаваемых типов ТПС.

4.2. Служба локомотивного хозяйства железной дороги (Т)

В службе локомотивного хозяйства железной дороги (Т):

назначаются приказом начальника железной дороги ответственные работники, в обязанности которых входит своевременное получение и хранение документации по присвоению восьмизначных идентификационных номеров ТПС;

осуществляется контроль за работой по присвоению восьмизначных идентификационных номеров ТПС по железной дороге.

4.3. Локомотивное депо приписки ТПС

В локомотивном депо приписки ТПС ответственным за проведение работы по присвоению восьмизначных идентификационных номеров ТПС и контроль качества ее исполнения является начальник локомотивного депо.

Перед началом работы по присвоению и нанесению восьмизначных идентификационных номеров ТПС руководство локомотивного депо обязано в соответствии с настоящей Инструкцией провести инструктаж всех причастных лиц.

Начальник локомотивного депо назначает работника, ответственного за присвоение восьмизначных идентификационных номеров ТПС. В его обязанности входит контроль за ведением документации по присвоению восьмизначных идентификационных номеров ТПС, контроль правильности корректировки данных в автоматизированной картотеке ТПС локомотивного депо, своевременное внесение изменений в первичную техническую документацию по локомотивному депо, своевременное составление справок о ходе данной работы вышестоящим организациям.

4.3.3. Работы, производимые с локомотивом (секцией).

При поступлении локомотива (секции) в локомотивное депо для производства очередного ремонта формируется автоматизированное сообщение-запрос о присвоенном восьмизначном идентификационном номере ТПС в ГВЦ с использованием отдельного разработанного проектно-конструкторским бюро локомотивного хозяйства МПС России (ПКБ ЦТ) автоматизированного рабочего места (АРМ) или программного обеспечения "АРМ ввода данных технических формуляров ТПС формы ТУ-И ВЦ", дополненного функцией формирования запроса в ГВЦ. Форма сообщения запроса приведена в приложении N 3 к настоящей Инструкции. При этом производится обязательная проверка серии и серийного (заводского) номера на кузове локомотива и наличия локомотива (секции) в автоматизированной картотеке ТПС локомотивного депо. Сообщение-запрос формируется в обязательном порядке, независимо от того, нанесен ли на кузове локомотива (секции) восьмизначный идентификационный номер ТПС или нет.

После получения ответа из ГВЦ (форма сообщения-ответа приведена в приложении N 5 к настоящей Инструкции):

если сведения о запрашиваемом локомотиве (секции) отсутствуют в АБД ТПС (в сообщении-ответе указана причина отказа: "Нет в АБД ТПС"), работник локомотивного депо, убедившись в правильности реквизитов сообщения-запроса, должен зарегистрировать данный локомотив (секцию) в автоматизированной картотеке ТПС локомотивного депо. Затем необходимо повторить сообщение-запрос в ГВЦ;

если сведения о запрашиваемом локомотиве (секции) имеются в АБД ТПС (в сообщении-ответе указан восьмизначный идентификационный номер ТПС), производится сравнение восьмизначного идентификационного номера ТПС (из сообщения-ответа) с восьмизначным идентификационным номером ТПС, нанесенным на кузов локомотива (секции);

если восьмизначный идентификационный номер ТПС не совпадает хотя бы на одном из кузовов локомотива или восьмизначный идентификационный номер ТПС отсутствует на кузове локомотива (секции), то производится нанесение присвоенного восьмизначного идентификационного номера ТПС на кузов локомотива (секции).

Нанесение восьмизначного идентификационного номера ТПС производится работником малярного отделения локомотивного депо или художником под руководством сменного мастера с участием приемщика локомотивов (при отсутствии приемщика локомотивов - с участием заместителя начальника локомотивного депо по ремонту), в обязанности которого входит контроль качества выполнения работ по нанесению восьмизначного идентификационного номера ТПС и правильности оформления первичных документов, заполняемых сменным мастером.

Восьмизначный идентификационный номер единицы ТПС наносится на боковые стенки кузова локомотива (секции) с двух сторон.

Цифры восьмизначного идентификационного номера ТПС наносятся по трафаретам, изготовленным в соответствии с чертежами цифр восьмизначного идентификационного номера тягового подвижного состава (приложение N 4 к настоящей Инструкции), белой масляной краской. Место расположения нового номера должно соответствовать указанному в схемах нанесения знаков и надписей, разработанных ПКБ ЦТ.

При этом буквенно-цифровое обозначение ТПС, присвоенное локомотиву заводом-изготовителем и указанное в технических паспортах электровозов и тепловозов (форм ТУ-9э и ТУ-9т), нанесенное на лобовой (боковой) стенке локомотива или буферном брусе локомотива, сохраняется без изменения.

Если восьмизначные идентификационные номера ТПС совпадают и нет необходимости их написания на кузове локомотива (секции), производится проверка восьмизначных идентификационных номеров ТПС, занесенных в датчики САИ "Пальма" в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящей Инструкции, и составление документации о присвоении восьмизначных идентификационных номеров ТПС в порядке, изложенном в пункте 4.3.5 настоящей Инструкции.

4.3.4. Проверка восьмизначных идентификационных номеров ТПС, занесенных в датчики САИ "Пальма".

Если локомотив (секция) оборудован датчиками САИ "Пальма", то с использованием ручных считывающих устройств производится сравнение восьмизначных идентификационных номеров ТПС, считанных с обоих датчиков, установленных на локомотиве (секции), с присвоенным восьмизначным идентификационным номером ТПС.

Если восьмизначные идентификационные номера ТПС, занесенные в оба датчика, совпадают с присвоенным восьмизначным идентификационным номером ТПС, они отражаются в акте о нанесении восьмизначного идентификационного номера на кузов локомотива (секции) (приложение N 5 к настоящей Инструкции).

Если выявлен хотя бы один датчик, с которого считан восьмизначный идентификационный номер ТПС, не совпадающий с восьмизначным идентификационным номером ТПС по сообщению-ответу ГВЦ, то после отражения восьмизначных идентификационных номеров ТПС в акте, оба датчика демонтируют для отправки на перекодирование.

Если локомотив (секция) не оборудован датчиками САИ "Пальма", оформляется запрос на изготовление датчиков.

Результат освидетельствования датчиков САИ "Пальма" отражается в акте о нанесении восьмизначного идентификационного номера ТПС на кузов локомотива (секции).

Порядок дальнейших действий по отправке датчиков САИ "Пальма" на перекодирование, оформлению запроса на их изготовление, оформлению операций по установке новых датчиков и контролю их состояния в процессе эксплуатации устанавливается ПКБ ЦТ, Российским научно-исследовательским институтом управления на железнодорожном транспорте (ВНИИУП).

4.3.5. Документальное оформление присвоения восьмизначных идентификационных номеров ТПС.

Присвоение восьмизначного идентификационного номера ТПС локомотиву (секции) оформляется актом о нанесении восьмизначного идентификационного номера ТПС на кузов локомотива (секции), который составляется в трех экземплярах и подписывается исполнителем, сменным мастером и приемщиком локомотивов.

На основании подписанных актов мастер цеха ремонта, записывает нанесенный на кузов локомотива (секции) восьмизначный идентификационный номер ТПС:

в журнал технического состояния локомотива, моторвагонного подвижного состава (форма ТУ-152) отдельной строкой под строкой, где указана железная дорога приписки локомотива;

в книгу записи ремонта локомотивов (форма ТУ-28) отдельной строкой под строкой записи серии и серийного (заводского) номера локомотива.

Кроме того, производится запись присвоенного восьмизначного идентификационного номера ТПС в технический паспорт локомотива и технический формуляр ТПС.

Один экземпляр акта передается мастером цеха ремонта в центр оперативно-технического учета работы локомотивного депо, в котором используются полученные данные при составлении действующей учетно-отчетной документации.

Второй и третий экземпляры акта передаются мастером цеха ремонта в технический отдел локомотивного депо.

Сведения, указанные во втором экземпляре акта, используются для внесения дополнений в технический паспорт локомотива (форм ТУ-9э или ТУ9т) и хранится в нем постоянно.

Сведения, указанные в третьем экземпляре акта, используются для заполнения журнала регистрации нанесения на кузов локомотива (секции) восьмизначных идентификационных номеров тягового подвижного состава (приложение N 6 к настоящей Инструкции) и составления справки о нанесении восьмизначных идентификационных номеров тягового подвижного состава (приложение N 7 к настоящей Инструкции). Указанная справка составляется в двух экземплярах, подписывается начальником локомотивного депо и 1,11 и 21 числа каждого месяца высылается в службу локомотивного хозяйства железной дороги (Т) для контроля присвоения восьмизначных идентификационных номеров ТПС по железной дороге и представления в Департамент локомотивного хозяйства (ЦТ) для контроля хода этой работы в целом по железнодорожному транспорту.

Акты о нанесении восьмизначных идентификационных номеров ТПС должны быть сброшюрованы и храниться в техническом отделе локомотивного депо и в центре оперативно-технического учета работы локомотивного депо.

4.3.6. Корректировка данных автоматизированной картотеки ТПС локомотивного депо.

На основании подписанных актов работником, ответственным за ведение автоматизированной картотеки ТПС локомотивного депо, с помощью программного обеспечения "АРМ ввода данных технических формуляров ТПС формы ТУ-11 ВЦ" проверяется правильность заполнения следующих полей технического формуляра ТПС:

восьмизначный идентификационный номер ТПС; наличие

восьмизначного идентификационного номера ТПС на кузове локомотива (секции);

оборудование датчиками САИ "Пальма" по данным локомотивам (секциям).

При необходимости производятся необходимые корректировки.

4.4. Информационно-вычислительный центр железной дороги (ИВЦ):

реализует трансляцию запросов о присвоенном восьмизначном идентификационном номере ТПС из локомотивного депо в АБД ТПС ГВЦ;

обеспечивает получение и ретрансляцию ответов на запрос в локомотивное депо, при этом обеспечивается актуализация баз данных локомотивных моделей дорожного уровня (ЛМД).

4.5. ГВЦ:

производит присвоение восьмизначного идентификационного номера ТПС каждой единице ТПС, зарегистрированной в АБД ТПС в порядке, приведенном в пункте 3 настоящей Инструкции;

по запросам локомотивных депо формирует ответ с указанием восьмизначных идентификационных номеров ТПС в соответствии с системой нумерации ТПС;

обеспечивает автоматизированный контроль присвоения восьмизначных идентификационных номеров ТПС по данным АБД ТПС;

высылает в Т, ЦТ и ЦЧУ сведения о ходе работы присвоения восьмизначных идентификационных номеров ТПС для принятия мер по выявленным недостаткам (искажениям номеров, несовпадениям номеров, нанесенных на кузовах локомотивов (секций) и внесенных в датчики САИ "Пальма").

Приложение N 1

к  Инструкции о порядке присвоения

восьмизначных идентифицированных

номеров тяговому подвижному составу,

утвержденной МПС России

22 сентября 2003 г. N ЦТ-950

Система нумерации тягового подвижного состава

	N  
п/п
	Серия  
ТПС    
	Код
се-
рии
ТПС
	Диапазон       
номеров        
	Мас-  
са,т  
	Кол-
во  
осей
	Длина экипажа    
по осям          
автосцепки       
	Примечание    

	
	
	
	ниж-   
няя    
гра-   
ница   
	верх-  
няя    
гра-   
ница   
	
	
	в мм   
	в услов- 
ных      
ваго-    
нах (14м)
	

	1  
	2   
	3 
	4    
	5   
	6    
	7 
	8    
	9     
	10       

	Электровозы пассажирские                                 

	Постоянного тока                                         

	1   
	ЧС2    
	102
	1100000
	1101199
	120   
	6   
	18920  
	1,35     
	

	2   
	ЧС2К   
	108
	
	
	120   
	6   
	18920  
	1,35     
	

	
	Резерв 
	
	1101200
	1101899
	
	
	
	
	

	3   
	ЧС2Т   
	103
	1101900
	1102099
	128   
	6   
	18920  
	1,35     
	

	
	Резерв 
	
	1102100
	1102999
	
	
	
	
	

	4   
	ЧС1    
	101
	1103000
	1103099
	84    
	4   
	17080  
	1,22     
	

	5   
	ЧС3    
	104
	1103100
	1103199
	84    
	4   
	17080  
	1,22     
	

	
	Резерв 
	
	1103200
	1109999
	
	
	
	
	

	6   
	ЧС200  
	105
	1200000
	1200099
	2x78  
	2x4 
	2x16000
	2x1,14   
	

	
	Резерв 
	
	1200100
	1200999
	
	
	
	
	

	7   
	ЧС6    
	106
	1201000
	1201099
	2x82  
	2x4 
	2x16000
	2x1,14   
	

	
	Резерв 
	
	1201100
	1201999
	
	
	
	
	

	8   
	ЧС7    
	107
	1202000
	1202899
	2x86  
	2x4 
	2x17020
	2x1,22   
	

	
	Резерв 
	
	1202900
	1209999
	
	
	
	
	

	Переменного тока                                         

	9   
	ЧС4Т   
	203
	1190000
	1190799
	126   
	6   
	19980  
	1,43     
	

	
	Резерв 
	
	1190800
	1191999
	
	
	
	
	

	10  
	ЧС4    
	202
	1192000
	1192499
	126   
	6   
	19980  
	1,43     
	

	
	Резерв 
	
	1192500
	1192999
	
	
	
	
	

	11  
	ВЛ60ПК 
	201
	1193000
	1195599
	138   
	6   
	20800  
	1,49     
	

	
	Резерв 
	
	1195600
	1196499
	
	
	
	
	

	12  
	ДСЗ    
	208
	1196500
	1196599
	90    
	4   
	17000  
	1,23     
	

	
	Резерв 
	
	1196600
	1196999
	
	
	
	
	

	13  
	ЭП1    
	274
	1197000
	1197099
	135   
	6   
	22500  
	1,61     
	

	
	Резерв 
	
	1197100
	1199999
	
	
	
	
	

	14  
	ЧС8    
	207
	1290000
	1290299
	2x87,5
	2x4 
	2х16390
	2x1,17   
	

	
	Резерв 
	
	1290300
	1299999
	
	
	
	
	

	Двойного питания                                         

	15  
	ЭП10   
	275
	1180000
	1180099
	136   
	6   
	22500  
	1,61     
	

	
	Резерв 
	
	1180100
	1189999
	
	
	
	
	

	Электровозы грузовые                                     

	Постоянного тока                                         

	16  
	ВЛ22М  
	127
	1110000
	1111999
	132   
	6   
	16390  
	1,17     
	

	17  
	ВЛ23   
	128
	1112000
	1112499
	138   
	6   
	17020  
	1,22     
	

	
	Резерв 
	
	1112500
	1119999
	
	
	
	
	

	18  
	ВЛ10У  
	138
	1210000
	1212899
	2x100 
	2x4 
	2x16420
	2x1,17   
	

	
	Резерв 
	
	1212900
	1214999
	
	
	
	
	

	19  
	ВЛ11   
	134
	1215000
	1216899
	2x92  
	2x4 
	2x16440
	2x1,17   
	

	
	Резерв 
	
	1216900
	1216999
	
	
	
	
	

	20  
	ВЛ11М  
	153
	1217000
	1218499
	2x92  
	2x4 
	2x16440
	2x1,17   
	

	
	Резерв 
	
	1218500
	1219599
	
	
	
	
	

	21  
	ВЛ10   
	123
	1219600
	1223999
	2x92  
	2x4 
	2x16420
	2x1,17   
	

	22  
	ВЛ8    
	121
	1224000
	1227499
	2x92  
	2x4 
	2x13760
	2x0,98   
	

	
	Резерв 
	
	1227500
	1228999
	
	
	
	
	

	23  
	ДЭ1    
	
	1229000
	1229299
	2x94  
	2x4 
	2x16000
	2x1,145  
	

	
	Резерв 
	
	1229300
	1229499
	
	
	
	
	

	24  
	ВЛ15   
	142
	1229500
	1229599
	2x144 
	2x6 
	2x22500
	2x1,61   
	

	
	Резерв 
	
	1229600
	1229999
	
	
	
	
	

	Переменного тока                                         

	
	Резерв 
	
	1130000
	1131999
	
	
	
	
	

	25  
	ВЛ60К  
	221
	1132000
	1134999
	138   
	6   
	20800  
	1,49     
	

	
	Резерв 
	
	1135000
	1139999
	
	
	
	
	

	26  
	ВЛ80С  
	240
	1250000
	1256999
	2x96  
	2x4 
	2x16420
	2x1,17   
	

	27  
	ВЛ80С/М
	227
	
	
	2x96  
	2x4 
	2x16420
	2x1,17   
	

	
	Резерв 
	
	1257000
	1257999
	
	
	
	
	

	28  
	2ВЛ6ОК 
	251
	1258000
	1259499
	2x138 
	2x6 
	2x20800
	2x1,63   
	

	
	Резерв 
	
	1259500
	1262899
	
	
	
	
	

	29  
	ВЛ80Р  
	233
	1262900
	1263899
	2x96  
	2x4 
	2x16420
	2x1,17   
	

	
	Резерв 
	
	1263900
	1263999
	
	
	
	
	

	30  
	ВЛ81   
	235
	1264000
	1264099
	2x100 
	2x4 
	2x16420
	2x1,17   
	

	
	Резерв 
	
	1264100
	1264999
	
	
	
	
	

	31  
	ВЛ80К  
	225
	1265000
	1270699
	2x92  
	2x4 
	2x16420
	2x1,17   
	


	32  
	ВЛ80Т  
	226
	
	
	2x92  
	2x4 
	2x16420
	2x1,17   
	

	
	Резерв 
	
	1270700
	1270999
	
	
	
	
	

	33  
	ВЛ85   
	244
	1271000
	1271599
	2x144 
	2x6 
	2x22500
	2x1,61  
	

	
	Резерв 
	
	1271600
	1279999
	
	
	
	
	

	Двойного питания                                         

	34  
	ВЛ82   
	271
	1280000
	1280299
	2х96  
	2х4 
	2х16420
	2х1,17   
	

	35  
	ВЛ82М  
	272
	
	
	2x100 
	2x4 
	2x16420
	2x1,17   
	

	
	Резерв 
	
	1280300
	1289999
	
	
	
	
	

	Электровозы грузопассажирские                            

	Постоянного тока                                         

	36  
	Э13    
	143
	1240000
	1240099
	2x87,5
	2х4 
	2x16420
	2x1,17   
	

	
	Резерв 
	
	1240100
	1249999
	
	
	
	
	

	Переменного тока                                         

	37  
	ВЛ65   
	252
	1140000
	1140099
	138   
	6   
	22500  
	1,61     
	

	
	Резерв 
	
	1140100
	1149999
	
	
	
	
	

	Электровозы - общий резерв                               

	
	Резерв 
	
	1120000
	1129999
	
	
	
	
	

	
	Резерв 
	
	1150000
	1159999
	
	
	
	
	

	
	Резерв 
	
	1160000
	1169999
	
	
	
	
	

	
	Резерв 
	
	1170000
	1179999
	
	
	
	
	

	
	Резерв 
	
	1230000
	1239999
	
	
	
	
	

	Тепловозы пассажирские                                   

	
	Резерв 
	
	1500000
	1501999
	
	
	
	
	

	38  
	ТЭП60  
	504
	1502000
	1503299
	129   
	6   
	19250  
	1,38     
	

	
	Резерв 
	
	1503300
	1503999
	
	
	
	
	

	39  
	ТЭП70  
	506
	1504000
	1504999
	136   
	6   
	21700  
	1,55     
	

	
	Резерв 
	
	1505000
	1505999
	
	
	
	
	

	40  
	ТЭП80  
	512
	1506000
	1506099
	180   
	8   
	24500  
	1,75     
	

	41  
	ТЭП10  
	502
	1506100
	1506199
	129   
	6   
	18610  
	1,33     
	

	
	Резерв 
	
	1506200
	1509999
	
	
	
	
	

	
	Резерв 
	
	1600000
	1600999
	
	
	
	
	

	42  
	ТЭ7    
	501
	1601000
	1601099
	2x124 
	2x6 
	2X16969
	2x1,21   
	

	43  
	2ТЭП60 
	505
	1601100
	1602399
	2x129 
	2x6 
	2x19325
	2x1,38   
	

	
	Резерв 
	
	1602400
	1602999
	
	
	
	
	

	44  
	2ТЭ10УТ
	508
	1603000
	1603399
	2x138 
	2x6 
	2X16969
	2x1,21   
	

	
	Резерв 
	
	1603400
	1609999
	
	
	
	
	

	Тепловозы грузовые                                       

	45  
	М62    
	531
	1510000
	1511499
	120   
	6   
	17400  
	1,24     
	

	
	Резерв 
	
	1511500
	1511699
	
	
	
	
	

	46  
	ДМ62   
	535
	1511700
	1511899
	120   
	6   
	17400  
	1,24     
	

	
	Резерв 
	
	1511900
	1511999
	
	
	
	
	

	47  
	ТЭРА1  
	588
	1512000
	1512099
	180   
	8   
	21500  
	1,54     
	

	
	Резерв 
	
	1512100
	1517999
	
	
	
	
	

	48  
	ТУ2    
	566
	1518000
	1518199
	32    
	4   
	10740  
	0,77     
	длина по буфе-
рам           

	
	Резерв 
	
	1518200
	1518299
	
	
	
	
	

	49  
	ТУ7    
	578
	1518300
	1518499
	24    
	4   
	9400   
	0,67     
	

	
	Резерв 
	
	1518500
	1518599
	
	
	
	
	

	50  
	ТУ7А   
	648
	1518600
	1518699
	24    
	4   
	9200   
	0,67     
	

	
	Резерв 
	
	1518700
	1519999
	
	
	
	
	

	51  
	ТЭЗ    
	522
	1610000
	1610499
	2x124 
	2x6 
	2x16974
	2x1,21   
	

	
	Резерв 
	
	1610500
	1610999
	
	
	
	
	

	52  
	2ТЭ10Л 
	527
	1611000
	1611999
	2x129 
	2x6 
	2X16969
	2x1,21   
	

	53  
	2ТЭ10В 
	533
	1612000
	1613799
	2x138 
	2x6 
	2x16969
	2x1,21   
	

	
	Резерв 
	
	1613800
	1614299
	
	
	
	
	

	54  
	2ТЭ10М 
	575
	1614300
	1621799
	2x138 
	2x6 
	2x16969
	2x1,21   
	

	55  
	2ТЭ10МК
	572
	
	2x138  
	
	2x6 
	2x16969
	2x1,21   
	

	
	Резерв 
	
	1621800
	1622099
	
	
	
	
	

	56  
	ЗТЭ10М 
	519
	1622100
	1627899
	3x138 
	3x6 
	3x16969
	3x1,21   
	

	
	Резерв 
	
	1627900
	1627999
	
	
	
	
	

	57  
	2ТЭ10У 
	550
	1628000
1634000
	1628999
1634899
	2x138 
	2x6 
	2x16969
	2x1,21   
	

	
	Резерв 
	
	1634900
	1634999
	
	
	
	
	

	58  
	3ТЭ10У 
	582
	1629000
	1630199
	3x138 
	3x6 
	3x16969
	3x1,21   
	

	
	Резерв 
	
	1630200
	1630999
	
	
	
	
	

	59  
	2М62У  
	579
	1631000
	1633299
	2x126 
	2x6 
	2x17400
	2x1,24   
	

	60  
	2М62УК 
	540
	
	
	2x126 
	2x6 
	2x17400
	2x1,24   
	

	61  
	2М62УМ 
	583
	
	
	2x126 
	2x6 
	2x17400
	2x1,24   
	

	
	Резерв 
	
	1633300
	1633999
	
	
	
	
	

	62  
	ЗМ62У  
	537
	1635000
	1636299
	3x126 
	3x6 
	3x17400
	3x1,24   
	

	
	Резерв 
	
	1636300
	1637999
	
	
	
	
	

	63  
	ГТ16   
	666
	1638000
	1638099
	2x68  
	2x4 
	2х15450
	2x1,1    
	

	
	Резерв 
	
	1638100
	1639999
	
	
	
	
	

	64  
	2ТЭ121 
	571
	1640000
	1640099
	2x150 
	2x6 
	2x21000
	2x1,5    
	

	
	Резерв 
	
	1640100
	1648199
	
	
	
	
	

	65  
	ТЭ2    
	521
	1648200
	1648299
	2x85  
	2x4 
	2x11947
	2x0,85   
	

	
	Резерв 
	
	1648300
	1649999
	
	
	
	
	

	
	Резерв 
	
	1670000
	1678999
	
	
	
	
	

	66  
	2М62   
	539
	1679000
	1682599
	2x120 
	2x6 
	2Х17400
	2x1,24   
	

	67  
	2М62К  
	536
	
	
	2x120 
	2x6 
	2х17400
	2x1,24   
	

	
	Резерв 
	
	1682600
	1682799
	
	
	
	
	

	68  
	2ТЭ116 
	530
	1682800
	1687399
	2x138 
	2x6 
	2х18150
	2x1,30   
	

	69  
	2ТЭ116К
	516
	
	
	2x138 
	2x6 
	2x18150
	2x1,30   
	

	
	Резерв 
	
	1687400
	1687999
	
	
	
	
	

	70  
	4ТЭ10С 
	577
	1688000
	1689099
	4x138 
	4x6 
	4x16969
	4x1,21   
	

	71  
	2ТЭ10С 
	580
	1689100
	1689199
	2x138 
	2x6 
	2x16969
	2x1,21   
	

	
	Резерв 
	
	1689200
	1689999
	
	
	
	
	

	Тепловозы грузопассажирские                              

	72  
	ТГ21   
	667
	1590000
	1590199
	2x91,2
	2x4 
	2x17750
	2x1,27   
	

	
	Резерв 
	
	1590200
	1590499
	
	
	
	
	

	73  
	ТГ22   
	668
	1590500
	1590599
	91,2  
	4   
	17750  
	1,27     
	

	
	Резерв 
	
	1590600
	1599999
	
	
	
	
	

	Тепловозы маневровые                                     

	
	Резерв 
	
	1520000
	1520999
	
	
	
	
	

	74  
	ТЭМ1   
	542
	1521000
	1522899
	123   
	6   
	16969  
	1,21     
	

	75  
	ТЭМ1М  
	573
	
	
	123   
	6   
	16969  
	1,21     
	

	
	Резерв 
	
	1522900
	1522999
	
	
	
	
	

	76  
	ТЭМЗ   
	563
	1523000
	1523099
	123   
	6   
	16969  
	1,21     
	

	77  
	ТЭМ15  
	586
	1523100
	1523199
	123   
	6   
	16969  
	1,21     
	

	78  
	ТЭМ16  
	587
	1523200
	1523299
	123   
	6   
	16969  
	1,21     
	

	
	Резерв 
	
	1523300
	1525999
	
	
	
	
	

	79  
	ТЭМ7   
	547
	1526000
	1526299
	180   
	8   
	21500  
	1,54     
	

	
	Резерв 
	
	1526300
	1526999
	
	
	
	
	

	80  
	ТЭМ7А  
	509
	1527000
	1527299
	180   
	8   
	21500  
	1,54     
	

	
	Резерв 
	
	1527300
	1529999
	
	
	
	
	

	81  
	ТЭМ2   
	543
	1530000
	1539499
	123   
	6   
	16969  
	1,21     
	

	82  
	ТЭМ2А  
	544
	
	
	123   
	6   
	17275  
	1,23     
	

	83  
	ТЭМ2К  
	546
	
	
	123   
	6   
	17275  
	1,23     
	

	
	Резерв 
	
	1539500
	1541999
	
	
	
	
	

	84  
	ТЭМ17  
	551
	1542000
	1542099
	123   
	6   
	16969  
	1,21     
	

	85  
	ТЭМ2М  
	548
	1542100
	1542299
	123   
	6   
	16969  
	1,21     
	

	
	Резерв 
	
	1542300
	1542899
	
	
	
	
	

	86  
	ТЭМ2У  
	565
	1542900
	1544999
	123   
	6   
	16900  
	1,21     
	

	87  
	ТЭМ2УС 
	513
	
	
	123   
	6   
	16900  
	1,21     
	

	88  
	ТЭМ2УТ 
	515
	
	
	123   
	6   
	16969  
	1,21     
	

	89  
	ТЭМ2УМ 
	511
	1545000
	1546699
	123   
	6   
	16969  
	1,21     
	

	90  
	ТЭМ2УМТ
	514
	
	
	123   
	6   
	16969  
	1,21     
	

	
	Резерв 
	
	1546700
	1546999
	
	
	
	
	

	91  
	ТЭМ18  
	552
	1547000
	1547199
	123   
	6   
	16900  
	1,21     
	

	
	Резерв 
	
	1547200
	1548999
	
	
	
	
	

	92  
	ТЭМ18Г 
	553
	1549000
	1549099
	131   
	6   
	16900  
	1,21     
	

	
	Резерв 
	
	1549100
	1549999
	
	
	
	
	

	93  
	ЧМЭ2   
	556
	1550000
	1550799
	74    
	4   
	13260  
	0,95     
	

	
	Резерв 
	
	1550800
	1550999
	
	
	
	
	

	94  
	ЧМЭЗ   
	557
	





1551000
	





1561699
	123   
	6   
	17220  
	1,23     
	

	95  
	ЧМЭЗБ  
	555
	
	
	123   
	6   
	17220  
	1,23     
	

	96  
	ЧМЭЗЭ  
	559
	
	
	123   
	6   
	17220  
	1,23     
	

	97  
	ЧМЭЗМ  
	561
	
	
	126   
	6   
	17220  
	1,23     
	

	98  
	ЧМЭЗТ  
	562
	
	
	123   
	6   
	17220  
	1,23     
	

	99  
	ЧМЭЗК  
	569
	
	
	123   
	6   
	17220  
	1,23     
	

	
	Резерв 
	
	1561700
	1561999
	
	
	
	
	

	100 
	ЧМЭ5   
	560
	1562000
	1562099
	168   
	8   
	22000  
	1,57     
	

	
	Резерв 
	
	1562100
	1565999
	
	
	
	
	

	101 
	ТГМ1   
	649
	1566000
	1566299
	48    
	3   
	9966   
	0,71     
	

	
	Резерв 
	
	1566300
	1566499
	
	
	
	
	

	102 
	ТГМЗ   
	650
	1566500
	1566899
	80    
	4   
	12600  
	0,90     
	

	103 
	ТГМЗА  
	651
	
	
	68    
	4   
	12600  
	0,90     
	

	
	Резерв 
	
	1566900
	1566999
	
	
	
	
	

	104 
	ТГМ4   
	653
	1567000
	1567299
	80    
	4   
	12600  
	0,90     
	

	105 
	ТГМ4А  
	658
	
	
	68    
	4   
	12600  
	0,90     
	

	
	Резерв 
	
	1567300
	1567999
	
	
	
	
	

	106 
	ТГМ6   
	659
	1568000
	1568199
	90    
	4   
	14300  
	1,02     
	

	
	Резерв 
	
	1568200
	1568299
	
	
	
	
	

	107 
	ТГК2   
	654
	1568300
	1568899
	28    
	2   
	8280   
	0,59     
	

	
	Резерв 
	
	1568900
	1568999
	
	
	
	
	

	108 
	ТГМ7   
	663
	1569000
	1569199
	68    
	4   
	12600  
	0,90     
	

	
	Резерв 
	
	1569200
	1569299
	
	
	
	
	

	109 
	ТГМ11  
	664
	1569300
	1569499
	88    
	4   
	13094  
	0,94     
	

	
	Резерв 
	
	1569500
	1569599
	
	
	
	
	

	110 
	ТГМ11А 
	665
	1569600
	1569799
	88    
	4   
	13094  
	0,94     
	

	
	Резерв 
	
	1569800
	1569999
	
	
	
	
	

	111 
	ТГМ23  
	
	



1570000 1570699
	48    
	3   
	8920   
	0,64     
	

	112 
	ТГМ23Б 
	661
	
	48    
	3   
	8920   
	0,64     
	

	113 
	ТГМ23В 
	662
	
	48    
	3   
	8920   
	0,64     
	

	114 
	ТГМ23Д 
	692
	
	48    
	3   
	8920   
	0,64     
	

	
	Резерв 
	
	1570700
	1570999
	
	
	
	
	

	Тепловозы - общий резерв                                 

	
	Резерв 
	
	1571000
	1579999
	
	
	
	
	

	
	Резерв 
	
	1580000
	1589999
	
	
	
	
	

	
	Резерв 
	
	1650000
	1659999
	
	
	
	
	

	
	Резерв 
	
	1660000
	1669999
	
	
	
	
	

	
	Резерв 
	
	1690000
	1699999
	
	
	
	
	


Приложение N 2

к Инструкции о порядке присвоения

восьмизначных идентификационных номеров

тяговому подвижному составу,

утвержденной МПС России

22 сентября 2003 г. N ЦТ-950

Порядок расчета контрольного знака

Восьмая цифра в номере кодируемого объекта является контрольной. Она позволяет проверить достоверность считывания и занесения в документы.

Контрольный знак рассчитывается из первых семи цифр номера кодируемого объекта. Нечетные цифры по порядку номера (первая, третья, пятая и седьмая) умножаются на множитель 2, а четные - на

Затем осуществляется поразрядное суммирование полученного произведения и определяется цифра, дополняющая полученную сумму до ближайшего числа, кратного 10 (по модулю "10").

Пример 1.

┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наиме-│Восьмизначный идентификационный номер тягового подвижного│

│нова- │                     состава                             │

│ние   │                                                         │

│      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────────────┤

│      │1-ый │2-ой │3-ий │4-ый │5-ый │6-ой │7-ой  │ 8-ой знак-   │

│      │знак │знак │знак │знак │знак │знак │знак  │ контрольный  │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┤

│Номер │ 1   │ 2   │ 0   │ 2   │ 3   │ 4   │ 5    │              │

│локо- │     │     │     │     │     │     │      │              │

│мотива│     │     │     │     │     │     │      │              │

│(сек- │     │     │     │     │     │     │      │              │

│ции)  │     │     │     │     │     │     │      │              │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┤

│Множи-│ 2   │ 1   │ 2   │ 1   │ 2   │ 1   │ 2    │              │

│тель  │     │     │     │     │     │     │      │              │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┤

│Пораз-│ 2   │ 2   │ 0   │ 2   │ 6   │ 4   │ 10   │              │

│рядное│     │     │     │     │     │     │      │              │

│произ-│     │     │     │     │     │     │      │              │

│веде- │     │     │     │     │     │     │      │              │

│ние   │     │     │     │     │     │     │      │              │

├──────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┼──────────────┤

│Пораз-│ 2+    2+    0+    2+    6+    4+   1+0=17│              │

│рядная│                                          │              │

│сумма │                                          │              │

├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Число,│                 20-17=3                  │      3       │

│допол-│                                          │              │

│няющее│                                          │              │

│пораз-│                                          │              │

│рядную│                                          │              │

│сумму │                                          │              │

│до    │                                          │              │

│бли-  │                                          │              │

│жайше-│                                          │              │

│го це-│                                          │              │

│лого  │                                          │              │

│деся- │                                          │              │

│тка   │                                          │              │

└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┘

Проверка правильности определения контрольного знака осуществляется аналогичным образом, только в расчете участвует контрольный знак, множитель которого равен единице. Если полученная сумма кратна 10, то контрольный знак рассчитан правильно.

Пример 2.

┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наиме-│Восьмизначный идентификационный номер тягового подвижного│

│нова- │                     состава                             │

│ние   │                                                         │

│      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────────────┤

│      │1-ый │2-ой │3-ий │4-ый │5-ый │6-ой │7-ой  │ 8-ой знак-   │

│      │знак │знак │знак │знак │знак │знак │знак  │ контрольный  │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┤

│Номер │ 1   │ 2   │ 0   │ 2   │ 3   │ 4   │ 5    │     3        │

│локо- │     │     │     │     │     │     │      │              │

│мотива│     │     │     │     │     │     │      │              │

│(сек- │     │     │     │     │     │     │      │              │

│ции)  │     │     │     │     │     │     │      │              │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┤

│Множи-│ 2   │ 1   │ 2   │ 1   │ 2   │ 1   │ 2    │     1        │

│тель  │     │     │     │     │     │     │      │              │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┤

│Пораз-│ 2   │ 2   │ 0   │ 2   │ 6   │ 4   │ 10   │     3        │

│рядное│     │     │     │     │     │     │      │              │

│произ-│     │     │     │     │     │     │      │              │

│веде- │     │     │     │     │     │     │      │              │

│ние   │     │     │     │     │     │     │      │              │

├──────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────────┤

│Пораз-│ 2+    2+    0+    2+    6+    4+   1+0+       3=20      │

│рядная│                                                         │

│сумма │   20 кратно 10, значит контрольный знак - правильный    │              │

└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
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Сообщение-запрос

о присвоенном восьмизначном идентификационном номере тягового

подвижного состава (ТПС)

1. Структура служебной фразы сообщения-запроса.

	
	Начало
сооб- 
щения 
	Код  
сооб 
щения
зап- 
роса 
	Код  
доро-
ги   
исто-
чника
зап- 
роса 
	Код   
пред- 
прия- 
тия   
ис-   
точ-  
ника  
зап-  
роса  
	Дата    
пере-   
дачи    
сооб-   
щения   
ГГГГММДД
	Время
пере-
дачи 
сооб-
щения
	Номер
сооб-
щения
	Приз-
нак  
сооб-
щения
	Конец 
слу-  
жеб-  
ной   
фразы 

	N п/п
	
	1  
	2  
	3   
	4    
	5  
	6  
	7  
	

	Знач-
ность
	2   
	4  
	2  
	6   
	8    
	4  
	4  
	1  
	1   

	При- 
мер  
	(:    
	0000 
	17  
	311705
	20030221
	1043 
	1234 
	1  
	:   


Назначение полей.

В поле N 1 указывается код сообщения-запроса (присваивается Российским научно-исследовательским институтом управления на железнодорожном транспорте).

В поле N 2 указывается код железной дороги, направившей сообщение в Главный вычислительный центр МПС России.

В поле N 3 указывается код локомотивного депо приписки локомотива или другого предприятия, направившего запрос.

В поле N 4 указывается дата подготовки сообщения на информационно-вычислительный центр железной дороги: 4 первые цифры - год, 2 следующие цифры - месяц и 2 последние цифры - день. Окончание суток - 18.00, время московское.

В поле N 5 указывается время передачи сообщения 2 первые цифры - часы, 2 следующие цифры - минуты.

В поле N 6 указывается порядковый номер сообщения: 4 знака (счетчик). Если фактическая длина реквизита меньше длины поля, то реквизит дополняется слева необходимым числом нулей.

В поле N 7 указывается признак сообщения (1 - основное сообщение). Возможно расширение кодов признаков сообщения.

2. Структура информационной фразы сообщения-запроса.

	
	Код серии тягового
подвжного  соста- 
ва                
	Серийный (заводской)
номер локомотива    
(секции)            
	Код типа  
секции    
локомотива
	Разде-
литель
фраз  

	N п/п
	1         
	2         
	3    
	

	Знач- 
ность 
	3         
	8         
	1    
	1-2  

	Пример
	123        
	00000488     
	1    
	:   

	Пример
	123        
	00000488     
	2    
	:   

	Пример
	557        
	00006161     
	:)   
	


Назначение полей.

В поле N 1 указывается код серии тягового подвижного состава по классификатору (3 02 615) без контрольного знака.

В поле N 2 указывается серийный (заводской) номер локомотива или секции. Реквизит дополняется слева необходимым числом нулей до полной длины - 8 знаков.

В поле N 3 указывается код типа секции многосекционного локомотива по классификатору (5 02 410). Для односекционного локомотива поле не заполняется.

Сообщение - ответ

о присвоенном восьмизначном идентификационном номере тягового

подвижного состава (ТПС)

1. Структура служебной фразы сообщения - ответа.

	
	Начало 
сообще-
	Код   
сооб- 
щения-
отве- 
та    
	Код    
дороги-
получа-
теля   
ответа 
	Код     
предпри-
ятия-   
получа- 
теля    
ответа  
	Дата    
пере-   
дачи    
сооб-   
щения   
ГГГГММДД
	Время
пере-
дачи 
сооб-
щения
	Номер
сооб-
щения
	При- 
знак 
сооб-
щения
	Конец 
слу-  
жеб-  
ной   
фразы 

	N п/п
	
	1   
	2   
	3    
	4    
	5  
	6  
	7  
	

	Знач- 
ность 
	
2   
	
4   
	
2   
	
6    
	
8    
	
4  
	
4  
	
1  
	
1  

	Пример
	(:   
	0000 
	17  
	311705  
	20030221
	1143 
	0012 
	1  
	:  


Назначение полей.

В поле N 1 указывается код сообщения - ответа (присваивается Российским научно-исследовательским институтом управления на железнодорожном транспорте).

В поле N 2 указывается код дороги, получателя сообщения - ответа из Главного вычислительного центра МПС России (ГВЦ).

В поле N 3 указывается код локомотивного депо или другого предприятия, получателя сообщения-ответа из ГВЦ.

В поле N 4 указывается дата подготовки сообщения в ГВЦ: 4 первые цифры - год, 2 следующие цифры - месяц и 2 последние цифры - день. Окончание суток - 18.00, время московское.

В поле N 5 указывается время подготовки сообщения 2 первые цифры - часы, 2 следующие цифры - минуты.

В поле N 6 указывается порядковый номер сообщения: 4 знака (счетчик). Если фактическая длина реквизита меньше длины поля, то реквизит дополняется слева необходимым числом нулей.

В поле N 7 указывается признак сообщения (1 - основное сообщение). Возможно расширение кодов признаков сообщения.

2. Структура информационной фразы сообщения - ответа.

	
	Код   
серии 
ТПС   
	Наимено- 
вание    
серии    
тягово-  
го под-  
вижного  
состава  
(по      
класси-  
фикато-  
ру)      
	Серий-  
ный     
(завод- 
ской)   
номер   
локомо- 
тива    
	Код   
типа  
секции
локо- 
мотива
	Восьми- 
значный 
иденти- 
фикаци- 
онный   
нлмер   
	Причина отказа
	Раздели-  
тель фраз 

	N п/п 
	1   
	2    
	3    
	4  
	5    
	6      
	

	Знач- 
ность 
	3   
	1-8   
	8    
	1  
	8    
	13      
	1-2    

	Пример
	123  
	ВЛ10  
	00000488
	1  
	12209755
	:      
	

	Пример
	123  
	ВЛ10  
	00000488
	2  
	00000000
	НЕТ В АБД ТПС 
	:     

	Пример
	557  
	ЧМЭ3  
	00006161
	0  
	15571615
	:)     
	


Назначение полей.

В поле N 1 указывается код серии тягового подвижного состава по классификатору (3 02 615) без контрольного знака.

В поле N 2 указывается наименование серии тягового подвижного состава по классификатору (3 02 615).

В поле N 3 указывается серийный (заводской) номер локомотива или секции. Реквизит дополняется слева необходимым числом нулей до полной длины - 8 знаков.

В поле N 4 указывается код типа секции локомотива по классификатору (5 02 410).

В поле N 5 указывается идентификационный восьмизначный номер локомотива или секции согласно новой системе нумерации. Если локомотив (секция) не найдены в АБД ТПС - в поле проставляется восемь нулей.

Поле N 6 необязательное. Заполняется в случае отсутствия локомотива (секции) в АБД ТПС.
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Чертежи  цифр  восьмизначного

идентификационного номера тягового подвижного состава

(Чертежи не приводятся - Прим. ред.)
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МПС России

Локомотивное депо ___________________

______________________ж.д.

                               АКТ N

    о нанесении  восьмизначного идентификационного номера на кузов

локомотива (секции)

    200___год____________месяц___________дня в_____________часов

    Составлен настоящий  акт  в  том,  что мастером цеха сдана,  а

приемщиком локомотивов принята единица тягового подвижного состава

после   нанесения  на  кузов  локомотива  (секции)  восьмизначного

идентификационного номера.

         Серия тягового подвижного состава________________________

         Серийный (заводской)

         номер локомотива____________________________

         Индекс секции_______________________________

    На кузов    локомотива    (секции)    нанесен    восьмизначный

идентификационный номер:

                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    При приемке  установлено,  что восьмизначный идентификационный

номер  нанесен   согласно   установленным   правилам,   внесен   в

технический  паспорт  локомотива,  технический  формуляр  тягового

подвижного состава и в книгу ремонта.

    Сдал исполнитель___________________________

    Мастер цеха локомотивного депо___________________________

    Принял приемщик локомотивов__________________

    ______________________________________________________________

    Результаты освидетельствования датчиков САИ "Пальма":

    На кузове   тягового   подвижного   состава  имеются  (не

имеются) датчики САИ "Пальма".

    Датчик N1 содержит восьмизначный идентификационный номер

                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    Датчик N2 содержит восьмизначный идентификационный номер

                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    Отметки о выполненных действиях:

    ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

    Исполнитель____________________________Дата___________________

Приложение N 6

к Инструкции о порядке присвоения

восьмизначных идентификационных

номеров тяговому подвижному составу,

утвержденной МПС России

22 сентября 2003 г. N ЦТ-950

МПС России

Локомотивное депо_______________________

___________________ж.д.

     Журнал регистрации   нанесения   на   кузов   локомотива

    (секции) восьмизначных идентификационных номеров тягового

                        подвижного состава

                                Начат_____________________________

                                Окончен___________________________

	Дата
	Время
	Серийный (заводской) номер
	Восьмизначный
идентификаци-
онный        
номер        
	Фамилия 
и под-  
пись    

	
	
	серия
	номер
	индекс секции 
	
	кто пе-
редал  
	кто 
при-
нял 

	1  
	2  
	3  
	4  
	5       
	6       
	7    
	8  


Приложение N 7

к Инструкции о порядке присвоения

восьмизначных идентификационных

номеров тяговому подвижному составу,

утвержденной МПС России

22 сентября 2003 г. N ЦТ-950

МПС России

                                         Руководителю Департамента

                                           локомотивного хозяйства

                                         ________________________

Локомотивное депо                                Начальнику службы

________________________                   локомотивного хозяйства

________________________ж.д.             _____________________ж.д.

                             СПРАВКА

       о нанесении восьмизначных идентификационных номеров

                       тягового подвижного

                             состава

              за период с____________по____________

	
	Порядковый
N акта    
	Дата
	Серийный (заводской) номер
	Восьмизначный  
идентификационный
номер      

	
	
	серия
	номер
	индекс секции 
	

	1     
	2  
	3  
	4  
	5       
	6        


         Итого:

         Начальник локомотивного депо_____________________________

                      "_______"___________________г.

Примечание: Справка составляется отдельно по электровозам и тепловозам.

