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Пояснительная записка.

Цель курсового проектирования – закрепление, систематизация и углубление знаний, полученных при изучении предмета, а также приобретение навыков составления  технологической документации в соответствии с требованиями по оформлению конструкторской  документации и использования технической, справочной литературы и ГОСТ. 

Проект должен соответствовать приказам и указаниям МПС по вопросам развития железнодорожного транспорта, совершенствования системы ремонта  локомотивов, внедрения нового оборудования, применения  ресурсосберегающих технологий, развития неразрушающего контроля в  локомотивном хозяйстве. В проекте должны быть отражены вопросы охраны  труда, пожарной безопасности и экологии.
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1.Общие указания

1.1. Оформление проекта

Пояснительная записка выполняется согласно единых требований по оформлению конструкторской документации на листах писчей бумаги формата А4, на одной стороне листа с рамкой и штампом 30х185мм. Нумерация страниц начинается с листа раздела “Содержание”, на котором ставится штамп 40х185мм.

Пояснительная записка пишется от руки черной или синей пастой, аккуратно, без сокращений, за исключением, установленным ГОСТ. Можно пояснительную записку курсового проекта печатать на компьютере.

Материал располагается так: бланк титульного листа, задание на курсовой проект, содержание, пояснительная часть проекта, список использованной литературы, отзыв.

         Графическая часть выполняется на ватмане форматом А1.

1.2. Исходные данные и примерные темы

Исходными данными для выполнения проекта являются: вид ремонта, серия локомотива, узел для разработки технологии ремонта. В задании серия локомотива может быть выбрана самостоятельно.

Таблица 1     Примерные темы

	Наименование темы
	Вид ремонта
	Технология ремонта

	1
	2
	3

	Ремонт цилиндровых втулок
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт поршней
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт поршней
	ТР-3, СР
	Хромирование, восстановление полуды поршня

	Ремонт шатунов
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт ШПГ
	ТР-3, СР
	Установка ШПГ на  дизель

	Ремонт вертикальной  передачи
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт топливных насосов
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт форсунок
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт коленвала
	ТР-3, СР
	Переукладка верхнего коленвала

	Ремонт масленого насоса 
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт водяного насоса
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт секций холодильника
	ТР-3, СР
	В полном объеме


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3

	Ремонт  колесной пары
	КР-1, КР-2, КРП
	Обыкновенное освидетельствование

	Ремонт роликовой буксы
	ТР-3, СР
	Ревизия роликовой  буксы первого объема

	Ремонт КМБ
	ТР-3, СР
	Восстановление вкладышей МОП

	Ремонт КМБ
	ТР-3, СР
	Сборка КМБ

	Ремонт компрессора 
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт ГГ
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт рамы тележки
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт автосцепного  оборудования
	ТО-2,ТО-3
	Проверка автосцепного оборудования на ТО

	Ремонт автосцепного оборудования
	ТР-1,ТР
	Наружный осмотр

	Ремонт автосцепного оборудования
	ТР-3, СР
	Полный осмотр

	Ремонт опор кузова
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт механического оборудования
	ТР-1, ТР
	В полном объеме

	Ремонт ТЭД
	ТР-2, ТРС
	Ревизия щеткодержателей

	Ремонт ТЭД
	ТР-3, СР
	Ремонт якоря

	Ремонт ТЭД
	ТР-3, СР
	Ремонт остова

	Ремонт ТЭД
	ТР-3, СР
	Сборка ТЭД

	Ремонт тягового трансформатора
	ТР-3, СР
	Ревизия ТТ с выемкой активной части

	Ремонт АБ
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт ГВ ВОВ-25
	ТР-1, ТР
	Осмотр и ремонт ГВ с ревизией дугогасительной камеры

	Ремонт БВП -5
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт токоприемника
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт аппаратов ( КМ, ПК, МК, ПКГ, РК)
	ТР-3, СР
	В полном объеме

	Ремонт СЛ-2
	ТР-3, СР
	Со снятием с локомотива


В целях приближения курсового проектирования к реальным условиям производства, задания целесообразно увязывать с работой на технологической практике.

Объем пояснительной записки должен быть 25-30 стр.

2. Примерное содержание курсового проекта 

Пояснительная записка

     Введение

1. Назначение, технические данные, основные элементы конструкции и условия работы узла

2. Основные неисправности

3. Нормы межремонтных периодов среднего, текущего ремонтов и технических обслуживаний

4. Структурная схема ремонта

5. Технология ремонта

5.1.Выбор и обоснование способа устранения неисправностей

5.2.Объем ремонта

5.3.Технические требования на детали при выпуске из ремонта
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    Список использованной литературы

Графическая часть.

3. Методические указания по выполнению пояснительной записки

3.1.Введение.

В ведении дается краткий обзор перспективы развития локомотивостроения, проблемы ремонта, его совершенствования, применения передовых методов ремонта, контроля и диагностирования, пути повышения качества ремонта, опыт передовых депо.

3.2. Назначение, основные элементы конструкции и условия работы узла 

Указать назначение, технические данные, основные элементы конструкции, привести эскизы узла и его деталей.

При описании условий работы узла отразить влияние динамических нагрузок, тока, напряжения, эксплутационных факторов, температуры, климатических условий.  

3.3.Основные неисправности и их причины возникновения

Ответ можно изложить в виде таблицы 

Таблица 2   Основные неисправности узла 

	№

п/п
	Наименование 

деталей
	Неисправность

износ
	Причина

Неисправности

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


3.4 Нормы межремонтных периодов


Учащийся должен знать действующие приказы и указания МПС, приказы начальника  дороги, направленные на совершенствование и внедрение новых методов и системы ремонта локомотивов.


Составить схему периодичности ТО, ТР, СР  и КР (КРП), кратко описать работы по узлу, производимые при ТО-2, ТО-3, ТР-1 (ТР) , ТР-2 (ТРС).

КРП


    ТР


ТРС (ТР*)

СР

    КРП







3.5 Структурная схема ремонта

В структурной  схеме технологического процесса ремонта в   определенной последовательности описать технологический процесс ремонта  узла и его деталей. 

3.6 Технология ремонта

В этом разделе необходимо выбрать и обосновать принятые способы устранения дефектов, разработать карту технологического процесса ремонта с эскизами или операционную карту и карту эскизов (выбор зависит от вида технологического процесса ремонта), а так же привести технические требования при выпуске из ремонта.

3.6.1 При выборе способов устранения дефектов необходимо указать основные неисправности узла, детали из таблицы 2, выделив неисправности, влияющие на безопасность движения. Выбрать способ устранения дефекта: замена или восстановление. Ответ рекомендуется изложить в виде таблицы.

 Таблица 3    Способы устранения дефектов

	Наименование

детали
	Неисправность,

износ
	Способ устранения

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	


К методам восстановления относятся:

· Слесарно-механическая обработка: шабрение, развертывание, станочная обработка под ремонтный размер или постановка ремонтной втулки.

· Пластическое деформирование: осадка, раздача, обжатие, правка.

· Металлизация: газовая, электродуговая, высокочастотная.

· Электролитический: хромирование, осталивание, лужение, меднение, цинкование.

· Сварка и наплавка.

· Полимерными материалами: клей ГЭН–150в, БФ.

3.6.2 На основании технической литературы, технологических инструкций, материалов технологической практики, согласно структурной схемы ремонта изложить технологию ремонта данного узла по заданию. Технологическая (операционная) карта ремонта должна содержать передовую технологию, обеспечивать высокую производительность труда, использовать современное оборудование, средства диагностики, использовать безопасные приемы труда и содержать поясняющие эскизы и рисунки. Технологическая карта ремонта должна в себя включать подготовку узла (детали) к ремонту, технологию ремонта, испытание узла после ремонта.

3.6.3 Технические требования на детали при выпуске из ремонта

Таблица 4  Нормы допусков и износов

	Контролируемый

размер
	Значение контролируемого размера (мм)

	
	чертежное
	ТР-3, СР
	брак в экспл.

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


3.7 Технологическое оборудование, оснастка, приспособления, средства механизации

Выбор оборудования и подъемно-транспортных средств производится в соответствии с табелями основного технологического оборудования:

· РД 32 ЦТ 503-00 (ТР-3 ВЛ 10, ВЛ 11, ВЛ 80)

· РД 32 ЦТ 504-00 (ТР-3 ЧС 2, ЧС 4, ЧС 7)

· РД 32 ЦТ 505-00 (ТР-3 ЭР 2, ЭР 2Т, ЭР 9).

Таблица 5 Оборудование, применяемое при ремонте узла

	№
	Основное технологическое оборудование
	Обозначение, тип

	1
	2
	3

	
	
	


3.8  Организация рабочего места

Организация рабочего места – это система мероприятий по оснащению рабочего места средствами и предметами труда и их размещению в определенном порядке, создание условий для высокопроизводительного труда при возможности меньших физических нагрузок и оптимальном нервно-психическом напряжении.

Организация рабочего места по ремонту конкретного узла предусматривает план расположения оборудования с таким расчетом, чтобы соблюдалась очередность выполнения операций при ремонте узла. 

Оборудование в цехе должно располагаться таким образом, чтобы был обеспечен свободный доступ к нему рабочих; если  этого требует технология, должны быть подведены воздушные, водяные, масляные, электрические и другие коммуникации.

Оборудование в плане обозначать в виде прямоугольников, треугольников, ромбов и прочих символов. За исключением того оборудования, которое имеет обозначение по ГОСТ.

3.9. Охрана труда при ремонте

Отразить общие требования техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности для ремонтного производства.

Указать вредные и опасные для работника факторы, действующие при заданном технологическом процессе. Применительно к своему участку ремонта пояснить основные меры по охране труда, указать технические  средства для их обеспечения.

3.10. Экология

Рассмотреть вопросы воздействия ремонтного производства тягового подвижного состава на окружающую среду (загрязнение почвы и грунтовых вод, выбросы вредных веществ в атмосферу, внешние шумы железнодорожных объектов) и указать мероприятия, проводимые в локомотивном депо по ограничению воздействия вредных выбросов на окружающую среду.

4. Методические указания по выполнению графической части

Карта технологического процесса и операционная карта и карта эскизов в курсовом проекте выполняются на формате А 4 по форме согласно ГОСТ.


Эскизы следует выполнять с соблюдением масштаба. На эскизе узла (детали) должны быть габаритные размеры.


Чертеж выполняется средства механизации, применяемого при ремонте узла на ватмане форматом А 1.

В проекте привести учетные формы первичной документации, применяемые в цехе.

